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	代号
	接口功能
	序号
	针脚定义
	针脚功能

	D1
	8芯网络&电源接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号RJ1

	
	
	7
	Reset
	复位

	
	
	8
	LED+
	网络状态指示灯正

	D2
	2芯主MIC
	1
	MIC+
	咪头

	
	
	2
	MIC-
	

	D3
	喇叭输出
	1
	SPK+
	喇叭输出_8Ω2W

	
	
	2
	SPK-
	

	D4
	灯光控制
	1
	CDSIN
	硬光敏

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	PWM1
	红外

	
	
	4
	PWN0
	暖光/白光

	D5
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT控制信号
	输出

	
	
	2
	IR-CUT控制信号
	输出

	D6
	USB接口
	1
	GND
	地

	
	
	2
	USB-DP
	

	
	
	3
	USB-DM
	

	
	
	4
	12V+
	12V输出

	D7
	MCU-TX
	1
	TX
	云台TX

	
	
	2
	空
	空

	D8
	TF扩展接口
	1
	12pin
	扩展存储

	D9
	AF 镜头接口
	1
	FA-
	蓝

	
	
	2
	FA+
	黑

	
	
	3
	ZA-
	绿

	
	
	4
	ZA+
	橙

	
	
	5
	ZB+
	黄

	
	
	6
	ZB-
	紫

	
	
	7
	FB+
	红

	
	
	8
	FB-
	白
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