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	代号
	接口功能
	序号
	针脚定义 
	针脚功能 

	D1
	8芯网络&电源接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号RJ1

	
	
	7
	Reset
	复位

	
	
	8
	LED+
	网络状态指示灯正

	D2
	2芯MIC
	1
	MIC+
	咪头

	
	
	2
	MIC-
	

	D3
	音频输出
	1
	AUDIO_OUT
	音频输出

	
	
	2
	GND
	地

	D4
	喇叭输出
	1
	SPK-
	喇叭输出_8Ω2W

	
	
	2
	SPK+
	

	D5
	灯光控制
	1
	CDSIN
	硬光敏

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	PWM1
	红外

	
	
	4
	PWN0
	暖光/白光

	D6
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT控制信号
	输出

	
	
	2
	IR-CUT控制信号
	输出

	D7
	IO+串口
	1
	GND
	地

	
	
	2
	TX
	串口

	
	
	3
	RX
	

	
	
	4
	IO-OUT
	SPKEN

	
	
	5
	IO-OUT
	红蓝灯

	D8
	USB
	1
	GND
	地

	
	
	2
	DP
	DP

	
	
	3
	DM
	DM

	
	
	4
	12V
	12V输出

	D9
	TF存储/IO扩展
	1
	IOOUT_FPC
	

	
	
	2
	IOINPUT_FPC
	

	
	
	3
	SD_CD
	

	
	
	4
	SD_D1
	

	
	
	5
	SD_D0
	

	
	
	6
	GND
	

	
	
	7
	SD_CLK
	

	
	
	8
	GND
	

	
	
	9
	SD_CMD
	

	
	
	10
	SD_D3
	

	
	
	11
	SD_D2
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	12
	SD_VDD
	

	
	
	13
	KEY_RST
	

	
	
	14
	V3.3
	

	
	
	15
	V3.3
	

	
	
	16
	V3.3
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