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概述 | Overview
本手册用于定义 MC800S7、MC800S7-V1 摄像模组所有接口功能、针脚定义与接线规范，适用于生产、调试、安装与技术支持使用。 This manual defines all interface functions, pin definitions and wiring specifications for MC800S7、MC800S7-V1 Camera module, used for production, debugging, installation and technical support.

接口清单 | Interface List
D1：网络 + 电源一体接口(Network & Power Interface)
D2：串口 & 自动聚焦接口(Serial & AF Interface)
D3：灯控接口接口(LED Control Interface)
D4：音频输出接口 (Audio Output Interface)
D5：USB 预留接口 (USB Reserved Interface)
D6：主麦克风接口 (Main MIC Interface)
D7：副麦克风接口 (Main MIC Interface)
D8：扬声器接口（Speaker Interface）
D9：IR-CUT 控制接口 (IR-CUT Control Interface)
D10：光敏检测接口 (CDS Light Sensor Interface)
TF：Micro SD卡存储扩展 (Micro SD card storage expansion)
接口定义 | Interface Definition
接口图定义 (Interface)
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接口定义说明 (Interface definition description)
D1：网络+电源一体接口（Network & Power Interface）
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	DC12V+
	12V电源输入
12V DC Power Input

	2
	GND
	电源

Ground

	3
	RJ45_Rx+
	网络接收正

Ethernet Rx+

	4
	RJ45_Rx-
	网络接收负

Ethernet Rx-

	5
	RJ45_Tx+
	网络发送正

Ethernet Tx+

	6
	RJ45_Tx-
	网络发送负

Ethernet Tx-

	7
	RESET
	硬件复位

Hardware Reset

	8
	LED+
	网络状态指示灯

LAN Status LED+


D2：串口 & 自动聚焦接口(Serial & AF Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	GND
	地

Ground

	2
	AF_TX
	自动聚焦 TX
Auto Focus TX

	3
	AF_RX
	自动聚焦 RX
Auto Focus RX

	4
	Reserved
	预留

Reserved

	5
	Reserved
	预留

Reserved

	6
	SPK_EN
	功放控制使能

Power Amplifier Control


D3 灯控接口 (LED Control Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	PWM0
	暖光灯控制

Warm Light Control

	2
	PWM1
	红外灯控制

IR Light Control

	3
	GND
	地

Ground


D4 音频输出接口 (Audio Output Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	AUDIO_OUT
	音频输出

Audio Output

	2
	GND
	音频地

Audio Ground


D5 预留接口 (USB Reserved Interface)
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	GND
	地
Gound

	2
	USB_DP
	USB 数据正

USB Data+

	3
	USB_DM
	USB 数据负

USB Data-

	4
	USB_12V
	预留电源

Reserved Power


D6 主麦克风接口 (Main MIC Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	MIC+
	麦克风正极

MIC Positive

	2
	MIC-
	麦克风负极

MIC Negative


D7 副麦克风接口 (Main MIC Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	MIC+
	麦克风正极

MIC Positive

	2
	MIC-
	麦克风负极

MIC Negative


D8 扬声器接口（Speaker Interface）

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	SPK+
	喇叭正极

Speaker Positive  (8Ω 2W)

	2
	SPK-
	喇叭负极

Speaker Negative


D9 IR-CUT切换接口 (IR-CUT Control Interface)

	 序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IR-CUT1
	滤光片控制 1

IR-CUT Control 1

	2
	IR-CUT2
	滤光片控制 2

IR-CUT Control 2


D10 光敏检测接口 (CDS Light Sensor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	CDS_IN
	光敏信号输入

Light Sensor Input

	2
	GND
	地

Ground


接线注意事项 | Cautions
供电必须使用 DC 12V ±10%，严禁反接、超压，否则会损坏模组。Use only DC 12V ±10%. Reverse polarity or overvoltage will damage the module.
接线前请断开电源，避免短路。 Disconnect power before wiring to prevent short circuit.
所有预留引脚请勿接线，悬空处理。Do not connect to reserved pins; keep floating.
麦克风、扬声器需区分正负极，接反可能导致无声或噪音。Observe polarity for MIC/SPK to avoid no sound or noise.
TF卡建议使用 Class10 及以上高速卡。 Use Class10 or higher TF card for video storage.
专业术语对照表 | Glossary

	中文
	English

	接线手册
	Wiring Manual

	接口
	Interface

	针脚
	Pin

	电源
	Power

	地
	GND / Ground

	网络
	Ethernet

	复位
	Reset

	光敏
	CDS / Light Sensor

	红外灯
	IR Light

	暖光灯
	Warm Light

	麦克风
	MIC

	扬声器
	SPK / Speaker

	音频输出
	Audio Output

	预留
	Reserved

	红外切滤光
	IR-CUT
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