产品简介
安佳威视MN3120C是公司最新研发推出的一款20路单盘位网络高清录像机，采用标准的H.264/H.265编解码算法、嵌入式Linux操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、录像回放、设备管理、远程设置IPC、智能分析等多种实用功能。
功能特点
·嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
·支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
·支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
·支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
·支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
·支持日志、录像、等信息的查询及备份；
·支持AC18Pro国内、VideoLink海外云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
·支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；
·最大支持12MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
·支持1个SATA接口；
·支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
[bookmark: _GoBack]·支持1路12MP/8MP/4路4MP同时预览、同时回放；
·硬盘兼容性全面提升，最大14T硬盘接入；







技术参数
	产品型号
	MN3120C

	视音频输入
	视频输入
	20路

	
	接入带宽
	80M

	视音频输出
	HDMI输出
	1路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768

	
	VGA输出
	1路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768

	
	音频输出
	2路，HDMI/AUX接口（3.5mm）

	视音频编解参数
	录像分辨率
	8路12MP/8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P

	
	同步回放
	即时回放、常规回放、智能回放

	
	同步回放
	1路12MP/8MP/4路4MP

	录像管理
	备份模式
	常规备份、录像剪辑备份

	硬盘驱动器
	类型
	1个SATA接口

	
	最大容量
	最大支持14TB的硬盘

	外部接口
	语音输出
	1个HDMI、AUX（3.5mm）

	
	网络接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网

	
	USB接口
	2个USB2.0

	网络管理
	网络协议
	支持TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P等网络协议

	其他
	电源
	DC12V 2A（外接适配器）

	
	功耗（不含硬盘）
	≤3W

	
	工作温度
	-10℃～＋55℃

	
	工作湿度
	10%～90%;



