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概述 | Overview
本手册用于定义 MY-E22HA 摄像模组所有接口功能、针脚定义与接线规范，适用于生产、调试、安装与技术支持使用。 This manual defines all interface functions, pin definitions and wiring specifications for MY-E22HA Camera module, used for production, debugging, installation and technical support.

接口清单 | Interface List
D1：电源&网络接口(Power NET Interface)
D2：水平接口 (H-type motor Interface)
D3：垂直接口(V-type motor Interface)
D4：喇叭接口 (Speaker Interface)
D5：IR-CUT接口 (IR-CUT Interface)
D6：麦克风接口 (Main MIC Interface)
D7：灯控接口 (LED Interface)
接口定义 | Interface Definition
接口图定义 (Interface)
[image: image1.png]MY-E22HA

O TF 18

TF Card Slot

hE 5 O

Restore Key

~ D4 D6 2

G\ O K Sk
Spk Interface MIC Interface

o

&
SO0 K EEHL IR-CUT# 0O

H-type motor Interface IR-CUT Interface

LCcevs

El=
bl
g gu

—g P TUITITETT

B .....
D1 X i
HEMGED o h ~
Pov’vle; NE'F Interface @ w D 3 D 7 w
= | gl S maen grimEn S e
> | aTW-00001E ¢ (™ 3 i V-type motor Interface Led Interface ) 5 | E:i: . : j\,__

Rek#EO

Antenna Interface




接口定义说明 (Interface definition description)
D1：电源&网络接口（Power & NET Interface）
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	DC 12V+
	DC 12V输入

DC 12V Power Input

	2
	GND
	地
Ground

	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号-

Receive Differential Negative Signal

	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号+

Receive Differential Positive Signal

	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号-

Transmit Differential Negative Signal

	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号+

Transmit Differential Positive Signal

	7
	RESET
	复位

Reset

	8
	LED+
	网络状态指示灯正

Net Status LED Anode


D2 水平接口(H-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	·  红 Red   ·  棕 Brown   ·  黄 Yellow

·  黑 Black  ·  蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	

	5
	红
	


D3 垂直接口(V-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	·  红 Red   ·  棕 Brown   ·  黄 Yellow

·  黑 Black  ·  蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	

	5
	红
	


D4 扬声器接口（Speaker Interface）

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	SPK+
	喇叭正极

Speaker Positive  (8Ω 2W)

	2
	SPK-
	喇叭负极

Speaker Negative


D5 IR-CUT接口 (IR-CUT Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IR-CUT+
	IR-CUT输出控制正

IR-CUT Control Output Positive

	2
	IR-CUT-
	IR-CUT输出控制负
IR-CUT Control Output Negative


D6 麦克风接口 (MIC Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	MIC+
	麦克风正极

MIC Positive

	2
	MIC-
	麦克风负极

MIC Negative


D7 灯控接口 (LED Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IO_EN 
	红蓝警灯
Red-Blue Alarm LED

	2
	IR+
	红外灯正极
IR LED Anode

	3
	WHITE+
	白光灯正极
White LED Anode

	4
	LED-
	灯负极

LED-


接线注意事项 | Cautions
供电必须使用 DC 12V ±10%，严禁反接、超压，否则会损坏模组。Use only DC 12V ±10%. Reverse polarity or overvoltage will damage the module.
接线前请断开电源，避免短路。 Disconnect power before wiring to prevent short circuit.
所有预留引脚请勿接线，悬空处理。Do not connect to reserved pins; keep floating.
麦克风、扬声器需区分正负极，接反可能导致无声或噪音。Observe polarity for MIC/SPK to avoid no sound or noise.
TF卡建议使用 Class10 及以上高速卡。 Use Class10 or higher TF card for video storage.
专业术语对照表 | Glossary

	中文
	English

	接线手册
	Wiring Manual

	接口
	Interface

	针脚
	Pin

	电源
	Power

	地
	GND / Ground

	网络
	Ethernet

	复位
	Reset

	光敏
	CDS / Light Sensor

	红外灯
	IR Light

	暖光灯
	Warm Light

	麦克风
	MIC

	扬声器
	SPK / Speaker

	音频输出
	Audio Output

	预留
	Reserved

	红外切滤光
	IR-CUT
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