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概述 | Overview
本手册用于定义 MY-V11A 摄像模组所有接口功能、针脚定义与接线规范，适用于生产、调试、安装与技术支持使用。 This manual defines all interface functions, pin definitions and wiring specifications for MY-V11A Camera module, used for production, debugging, installation and technical support.

接口清单 | Interface List
D1：电源输入接口(Power Input Interface)
D2：网络接口(Ethernet Interface)
D3：垂直接口(V-type motor Interface)
D4：水平接口 (H-type motor Interface)
D5：喇叭接口 (Speaker Interface)
D6：麦克风接口 (Main MIC Interface)
D7：灯控接口 (LED Interface)
D8：电池接口 (Battery Interface)
D9：网络接口(Ethernet Interface)
D10：电源输出接口 (Charging Output Interface)

D11：电源输入接口 (Power Input Interface)

接口定义 | Interface Definition
接口图定义 (Interface)
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接口定义说明 (Interface definition description)
D1：电源输入接口（Power Input Interface）
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	5V+
	5V输入

5V Power Input

	2
	GND
	地
Ground

	3
	VBAT
	电池检测
Battery Detect

	4
	STAT
	充电检测
Charge Detect


D2：网络接口(Ethernet Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	RJ45_6
	网络接收差分信号-

Receive Differential Negative Signal

	2
	RJ45_3
	网络接收差分信号+

Receive Differential Positive Signal

	3
	RJ45_2
	网络发送差分信号-

Transmit Differential Negative Signal

	4
	RJ45_1
	网络发送差分信号+

Transmit Differential Positive Signal

	5
	RESET
	复位

Reset


D3 垂直接口(V-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	·  红 Red   ·  棕 Brown   ·  黄 Yellow

·  黑 Black  ·  蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	

	5
	红
	


D4 水平接口(H-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	·  红 Red   ·  棕 Brown   ·  黄 Yellow
·  黑 Black  ·  蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	

	5
	红
	


D5 扬声器接口（Speaker Interface）

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	SPK+
	喇叭正极

Speaker Positive  (8Ω 2W)

	2
	SPK-
	喇叭负极

Speaker Negative


D6 麦克风接口 (MIC Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	MIC+
	麦克风正极

MIC Positive

	2
	MIC-
	麦克风负极

MIC Negative


D7 灯控接口 (LED Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IO_EN 
	预留

Reserved

	2
	IR+
	预留

Reserved

	3
	WHITE+
	白光灯正极（5V_300mA）
White LED Positive (5V, 300mA)

	4
	LED-
	灯负极

LED-


D8 电池接口 (Battery Interface)
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	Battery-
	接口端子2.0间距

2.0mm pitch terminal connector

推荐3.7V 6节2000mA(电池保护电池处理)

Recommended: 6-cell 5V 2000mA with battery protection circuit

	2
	Battery+
	


D9 网络接口 (Ethernet Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	RJ45_6
	网络接收差分信号-

Receive Differential Negative Signal

	2
	RJ45_3
	网络接收差分信号+

Receive Differential Positive Signal

	3
	RJ45_2
	网络发送差分信号-

Transmit Differential Negative Signal

	4
	RJ45_1
	网络发送差分信号+

Transmit Differential Positive Signal

	5
	RESET
	复位

Reset Signal


D10 电源输入接口 (Power Input Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	PWR_IN+
	接口端子2.0间距，预留尾线输入接口

Terminal connector with 2.0mm pitch, reserved cable tail input port.

	2
	PWR_IN-
	


D11 电源输出接口 (Power Output Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	5V+
	5V输出

5V Power Output

	2
	GND
	地

 Ground

	3
	VBAT
	电池检测 
Battery Detection

	4
	STAT
	充电检测
Charge Detection


接线注意事项 | Cautions
供电必须使用 DC 5V ±10%，严禁反接、超压，否则会损坏模组。Use only DC 5V ±10%. Reverse polarity or overvoltage will damage the module.
接线前请断开电源，避免短路。 Disconnect power before wiring to prevent short circuit.
所有预留引脚请勿接线，悬空处理。Do not connect to reserved pins; keep floating.
麦克风、扬声器需区分正负极，接反可能导致无声或噪音。Observe polarity for MIC/SPK to avoid no sound or noise.
TF卡建议使用 Class10 及以上高速卡。 Use Class10 or higher TF card for video storage.
专业术语对照表 | Glossary

	中文
	English

	接线手册
	Wiring Manual

	接口
	Interface

	针脚
	Pin

	电源
	Power

	地
	GND / Ground

	网络
	Ethernet

	复位
	Reset

	光敏
	CDS / Light Sensor

	红外灯
	IR Light

	暖光灯
	Warm Light

	麦克风
	MIC

	扬声器
	SPK / Speaker

	音频输出
	Audio Output

	预留
	Reserved

	红外切滤光
	IR-CUT
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