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H.265+ 300万 摇头机 wifi双频模组
功能特点：
1、1/3" 300万CMOS传感器
2、支持三种灯光模式：红外、双光、全彩
3、双频WiFi，2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定
4、H.265+智能编码，减少带宽压力
5、支持云台转动，看守位、云台跟踪
6、一键呼叫手机，双向通话。
7、一键隐私遮挡，隐私遮挡+机械遮挡更安全
8、支持（512GB）Micro SD卡/云存储
9、支持APP远程控制
产品参数：
	型号
	MY-Y10

	主控芯片
	MSC335

	图像传感器
	1/3" 300万像素 低照度 CMOS 

	视频处理
	H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调；

	图像输出
	主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；

	
	子码流： 640×360；

	音频接口
	支持1路MIC输入，1路自带功放输出（8Ω1W）；

	音频处理
	G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；

	网络接口
	预留扩展1个RJ45以太网接口，10/100M自适应;

	TF接口
	1个TF存储接口，最大支持512G；

	WiFi
	2.4GHz/5GHZ，WiFi标准IEEE 802.11 a/b/g/n；；

	复位键接口
	支持硬件复位；

	灯板接口
	集成双路灯板驱动模块(默认灯板：红外灯板)

	可靠性
	电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

	业务功能
	支持OSD，人形检测，人形跟踪，一键呼叫，一键隐私遮挡，语音对讲，声音报警；

	网络协议
	支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P；

	手机监控
	支持手机监控(iOS, Android)支持AC18Pro；

	电源
	DC5V电源输入接口，功耗1.25W

	工作环境
	-20~65℃

	尺寸
	38(长) * 50(宽) *15(高)mm(不含镜头)



中国 · 广东深圳市南山区丽山路民企科技园6栋4楼406
0755-86568600、86568605

image1.png
-
J——
 —
-

EIE\EE\TJ.




