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简介：

 符合GB/T25724-2017（简称“SVAC2.0标准”）。 提供感兴趣区域（ROI，Region-Of-Interest）变质量编码，可伸缩视频编码（SVC，Scalable Video Codec）， 支持SVAC解密和认证功能，支持国密算法，支持数字证书管理，实现了数据防篡改、信源可信，保证视频数据的保密性、真实性和完整性，满足GB35114-2017的最高要求，达到安全等级C级。

功能特点：
最高分辨率400万（2560*1440@30帧）；
支持Svac、H.265编码；

集成神经网络处理器，峰值性能达2Tops；
多级3DNR去噪功能；
支持数字宽动态功能；
自适应去雾功能；
支持走廊模式（镜像反转90°）；
支持智能红外，防止画面过曝
支持双向语音对讲、语音播报、自定义语音；
支持ONVFI协议，FTP，邮件，NTP服务
支持双光源切换：红外模式、白光模式
支持字符叠加、IP地址过滤、支持POE扩展
详细参数：

	型号
	XC-Z40

	主控芯片
	VC0728

	图像传感器
	1/3"，400万像素逐行扫描低照度COMS

	镜头
	定焦，手动调焦镜头

	IRCUT接口
	ICR切换，自动/彩色/黑白/外部触发/自定义时间切换

	宽动态
	数字宽动态(关闭/低/中/高)

	灯板控制
	支持红外/暖光/双光源，支持自动/手动/关闭，支持0-100亮度可调节

	走廊模式
	支持90度翻转

	图像设置
	亮度、对比度、锐度、饱和度、色度

	音视频编码

	视频编码
	Svac、H.265

	视频编码
	主码流30FPS@(2560×1440,2304×1296，1920×1080，1280×720),                                     子码流30FPS@（720×480,D1,VGA,640×360）

	视频码率
	固定码率，可变码率（主码流：16Kbps-6000kbps）

	视频码率
	定码流，变码流支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

	视频类型
	复合流/视频流

	音频编码
	G.711u/G.711A

	网络功能

	网络协议
	TCP/IP，UDP，HTTP，DHCP，RTSP，DDNS，NTP，UPNP， 

	接口协议
	ACP、ONVIF、GB28181、RTMP（可选）;

	同时预览
	3个

	安全模式
	授权的用户名跟密码，ACP连接加密，RTSP验证

	移动侦测
	设置检测区域，可设置多级灵敏度

	遮挡报警
	全区域

	隐私遮蔽
	支持4个区域遮挡块

	事件联动
	抓拍，发送Email（可选）

	字符叠加（OSD）
	标题，时间和日期叠加，多行OSD，OSD 颜色自选

	接口

	音频输入
	音频线性1路输入（-33db±3）

	音频输出
	2路输出（1路有源，1路SPK 8Ω2W）；

	网络接口
	1个RJ45以太网接口，10/100M自适应;

	TF卡接口
	外拓TF卡最大支持（512G）

	灯板接口
	PWM红外、PWM暖光；

	IO接口
	支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序

	可靠性
	电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

	电源
	DC12V电源输入接口 150mA

	工作环境
	-40~+85℃

	尺寸
	Sensor板38mm*38mm+主板50mm*50mm
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0755-86568600、86568605


