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[image: XC-Z40-1]SVAC/H.265 网络摄像机模组


功能特点：
1. 600万像素CMOS传感器
2. 支持 SVAC2.0、H.265 编码；
3. 支持 2 种灯光信号控制：PWM 红外、PWM 白光；
4. 支持软光敏：全彩模式、红外模式；
5. [image: XC-Z40_sensor]支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
6. 支持 GB/T 28181,ONVIF,RTSP,GA/T 1400、联通、电信等平台协议
7. 支持字符叠加、图像翻转；
8. IP 地址过滤、支持POE 扩展；
9. 板载国密安全芯片，支持国密算法
10. 内置NPU（神经网络处理器）算力2Tops （INT8）

技术参数：
	项目
	详细参数

	主控芯片
	VC0728BUNA （BGA封装）

	图像传感器
	1/2.45”600万像素 CMOS传感器

	NPU算力
	2Tops （INT8）

	视频处理
	[bookmark: _GoBack]SVAC2.0、H.265 视频编码，支持码流 0.1M~7Mpbs 可调；
支持帧率 1~30 帧/秒可调；

	图像输出
	主码流：30FPS@(3200×1800，2560×1440,1080P)；

	
	子码流：1080P,720P,640×360

	音频接口
	音频线性 1 路输入 2 路输出（1 路有源，1 路 SPK 8Ω2W）；

	音频处理
	G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；

	IR-CUT 接口
	集成 IR-CUT 切换电路，自动/手动/定时来控制 IRCUT 日夜模式

	网络接口
	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应;

	TF 卡接口
	外拓 TF 卡最大支持（512G）

	灯板接口
	PWM 红外、PWM 暖光；

	IO 接口
	支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序

	可靠性
	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5

	业务功能
	支持 OSD，遮挡告警、视频丢失、隐私遮挡支持实时音视频传输；

	网络协议
	支持 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议 ,可选 GB28181、RTMP 以及多种NVR 对接协议;

	算法（选配）
	越界/人形/人脸检测抓拍/视频结构化算法切换

	数据安全（选配）
	板载国密安全芯片，支持国密算法，符合GB 35114、GM认证需求

	图像传感器（选配）
	标准搭配：400 万像素,1/3" CMOS GC4653

	电源
	DC12V 电源输入接口 150mA

	工作环境
	-40~+85℃

	尺寸
	38*38 定位孔（Sensor 板 38*38+主板 50*50）



接线定义：
[image: XC-Z40]
	代号
	接口功能
	序号
	针脚定义 
	针脚功能 

	D1
	8芯网络&电源接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号RJ1

	
	
	7
	RESET
	复位

	
	
	8
	LED+
	网络状态指示灯正

	D2
	USBA
	1
	GND
	

	
	
	2
	空
	

	
	
	3
	DP
	

	
	
	4
	DM
	

	
	
	5
	空
	

	D3
	USBB
	1
	DC12V+
	12V输出

	
	
	2
	DP
	

	
	
	3
	DM
	

	
	
	4
	GND
	地

	D4
	串口
	1
	IO-EN(SPK)
	SPK的控制接口

	
	
	2
	RX
	

	
	
	3
	TX
	

	
	
	4
	GND
	地

	D5
	LED控制口
	1
	GND
	地

	
	
	2
	红外
	PWM接口（红外）

	
	
	3
	白光
	PWM接口（白光）

	D6
	音频输入口
	1
	MIC+
	麦克风+

	
	
	2
	MIC-
	麦克风-

	D7
	音频输入口（预留）
	1
	MIC+
	麦克风+

	
	
	2
	MIC-
	麦克风-

	D8
	音频输出接口
	1
	AUDIO_OUT
	音频输出

	
	
	2
	AUDIO_GND
	音频地

	D9
	SPK接口
	1
	SPK+
	喇叭+

	
	
	2
	SPK-
	喇叭-

	D10
	RTC外接电池接口
	1
	3.3V+
	电池+

	
	
	2
	GND
	电池-

	D11
	USB烧入控制口
	1
	IO
	上电前短接--进入USB烧录模式

	
	
	2
	IO
	

	D12
	存储接口
	1~16
	
	16PIN FPC接口

	D13
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT控制信号
	输出

	
	
	2
	IR-CUT控制信号
	输出

	D14
	CDS接口
	1
	CDS_IN 
	硬光敏接口（预留）

	
	
	2
	GND
	地
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