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	sign
	Socket
	Specific No
	Interface Description

	

	CN1
	1
	ETHRX-
	Ethernet receiver negative pole

	
	2
	ETHRX+
	Ethernet receiver positive pole

	
	3
	ETHTX-
	Ethernet transmitter negative pole

	
	4
	ETHTX+
	Ethernet transmitter

	

	CN2
	1
	12V
	DC+9V ~ +12V

	
	2
	GND
	GND

	
	3
	RXD
	UART
	TTL，485：PELCOD,PELCOP

	
	4
	TXD
	
	

	
	5
	RXD
	UART
	Control serial port，VISICA，baud rate 9600bps

	
	6
	TXD
	
	

	

	CN3
	1
	GND
	GND

	
	2
	CVBS_OUT
	CVBS_OUT

	
	3
	AGND
	AUDIO GND

	
	4
	AO_OUT
	AUDIO OUTPUT

	
	5
	AI_LINE
	AUDIO INTPUT

	
	6
	ALARM_IN1
	ALARM_IN1

	
	7
	ALARM_IN2
	ALARM_IN2

	
	8
	GPIO32
	GPIO32

	

	J3
	1
	GND
	GND

	
	2
	USB_DP
	USB_DP

	
	3
	USB_DM
	USB_DM

	
	4
	VBUS
	VBUS DC+5V
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