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	代号
	功能描述
	接口定义

	CN27
	报警功能扩展座子(预留)
	1:ALIN4
	2:ALOUT1
	3:ALIN2
	4:ALIN3

	
	
	5:GND
	6:ALIN1
	7:+5
	8:GND

	CN1
	10Pin不带单片机前面板扩展座子
	1:+3.3
	2:GND
	3:IR
	4:COL2

	
	
	5:COL1
	6:ROW2
	7:COL3
	8:ROW1

	
	
	9:ALARM
	10:REC
	
	

	CN6
	风扇电源座子
	1:+12
	2:GND
	
	

	CN5
	SATA接口
	
	
	
	

	CN4
	SATA接口
	
	
	
	

	CN3
	10Pin带单片机前面板扩展座子
	1:+5
	2:GND
	3:+5_STB
	4:GND

	
	
	5:NC
	6:NC
	7:RXD_FRONT
	8:TXD_FRONT

	
	
	9:PWR_S
	10:GND
	
	

	CN8
	RS232
	
	
	
	

	J5
	硬盘电源座子
	1:+12
	2:GND
	3:GND
	4:+5

	JT9
	12V电源开关
	
	
	
	

	JT1
	12V电源输入接口
	
	
	
	

	J13
	2USB+网口组合座子
	
	
	
	

	CN2
	前面板USB扩展座子
	1:+5
	2:USB2_DM
	3:USB2_DP
	4:GND

	CN10
	[bookmark: _GoBack]VGA扩展座子(预留)
	1:GND
	2:VGA_RED
	3:VGA_GREEN
	4:VGA_BLUE

	
	
	5:VGA_HS
	6:VGA_VS
	
	

	J6
	VGA接口
	
	
	
	

	J9
	音频RCA接口
	上:AUDIO_IN
	下:AUDIO_OUT
	
	

	J2
	HDMI接口
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